SHORT Packed AVX MFLOP/s

EVENTSET
FIXC0 INSTR_RETIRED_ANY
FIXC1 CPU_CLK_UNHALTED_CORE
FIXC2 CPU_CLK_UNHALTED_REF
PMC0  SIMD_FP_256_PACKED_SINGLE
PMC1  SIMD_FP_256_PACKED_DOUBLE

METRICS
Runtime (RDTSC) [s] time
Runtime unhalted [s] FIXC1*inverseClock
Clock [MHz]  1.E-06*(FIXC1/FIXC2)/inverseClock
CPI  FIXC1/FIXC0
Packed SP MFLOP/s  1.0E-06*(PMC0*8.0)/time
Packed DP MFLOP/s  1.0E-06*(PMC1*4.0)/time

LONG
Formula:
Packed SP MFLOP/s = 1.0E-06*(SIMD_FP_256_PACKED_SINGLE*8)/runtime
Packed DP MFLOP/s = 1.0E-06*(SIMD_FP_256_PACKED_DOUBLE*4)/runtime
-
Packed 32b AVX FLOPs rates.
Please note that the current FLOP measurements on SandyBridge are
potentially wrong. So you cannot trust these counters at the moment!

