SHORT CPU clock information

EVENTSET
FIXC0 INSTR_RETIRED_ANY
FIXC1 CPU_CLK_UNHALTED_CORE
FIXC2 CPU_CLK_UNHALTED_REF

METRICS
Runtime (RDTSC) [s] time
Runtime unhalted [s] FIXC1*inverseClock
Clock [MHz]  1.E-06*(FIXC1/FIXC2)/inverseClock
CPI  FIXC1/FIXC0

LONG
Formula:
CPI = CPU_CLK_UNHALTED_CORE / INSTR_RETIRED_ANY
-
Most basic performance group measuring the the clock frequency of the machine.

