SHORT Double Precision MFlops/s

EVENTSET
PMC0  FP_COMP_OPS_EXE_SSE_FP_PACKED_DOUBLE
PMC1  FP_COMP_OPS_EXE_SSE_FP_SCALAR_DOUBLE
PMC2  SIMD_FP_256_PACKED_DOUBLE

METRICS
MFlops/s  1.0E-06*(PMC0*2.0+PMC1+PMC2*4.0)/time
AVX MFlops/s  1.0E-06*(PMC2*4.0)/time
Packed MUOPS/s   1.0E-06*(PMC0+PMC2)/time
Scalar MUOPS/s 1.0E-06*PMC1/time

LONG
Formula:
MFlops/s = 1.0E-06*(FP_COMP_OPS_EXE_SSE_FP_PACKED*2+FP_COMP_OPS_EXE_SSE_FP_SCALAR+SIMD_FP_256_PACKED_DOUBLE*4)/runtime
AVX MFlops/s = 1.0E-06*(SIMD_FP_256_PACKED_DOUBLE*4)/runtime
Packed MUOPS/s = 1.0E-06*(FP_COMP_OPS_EXE_SSE_FP_PACKED_DOUBLE+SIMD_FP_256_PACKED_DOUBLE)/runtime
Scalar MUOPS/s = 1.0E-06*FP_COMP_OPS_EXE_SSE_FP_SCALAR_DOUBLE/runtime
-
SSE scalar and packed double precision flop rates. Please note that the current
flop measurements on IvyBridge are potentially wrong. So you cannot trust
these counters at the moment!

