SHORT Double Precision MFLOP/s

EVENTSET
PMC0 EMON_SSE_SSE2_COMP_INST_RETIRED_PACKED_DP
PMC1 EMON_SSE_SSE2_COMP_INST_RETIRED_SCALAR_DP

METRICS
Runtime (RDTSC) [s] time
MFLOP/s  1.0E-06*(PMC0*2.0+PMC1)/time
Packed MUOPS/s   1.0E-06*(PMC0)/time
Scalar MUOPS/s 1.0E-06*PMC1/time

LONG
Formula:
MFLOP/s =  (EMON_SSE_SSE2_COMP_INST_RETIRED_PACKED_DP*2 + EMON_SSE_SSE2_COMP_INST_RETIRED_SCALAR_DP )/ runtime
Packed MUOPS/s = 1.0E-06*(EMON_SSE_SSE2_COMP_INST_RETIRED_PACKED_DP)/time
Scalar MUOPS/s = 1.0E-06*EMON_SSE_SSE2_COMP_INST_RETIRED_SCALAR_DP/time
-
SSE scalar and packed double precision FLOP rates.

